Обновление программного обеспечения на ТВ модуле (CAM)

Начиная с 21.06.2013 для всех абонентов, использующих Цифровое телевидения от МТС с помощью ТВ модуля, будет доступно обновление программного обеспечения.

Обновление будет происходить в автоматическом режиме.

На момент начала обновления ПО ТВ модуля, телевизор автоматически переключится на 1 канал. При этом на экране телевизора будет отображаться информация о процессе обновления ПО ТВ модуля. Процесс обновления занимает 5-7 минут.

После обновления, телевизор автоматически вернется к вещанию канала, на котором был начат процесс обновления ТВ модуля.

Обновленная версия программного обеспечения ТВ модуля содержит в себе функцию «Родительский контроль», которая будет запрашивать PIN-код для просмотра каналов эротического содержания.

По умолчанию, функция «Родительский контроль» будет включена. PIN-код для разблокировки каналов – 0000 (4 нуля).

Для смены PIN-кода либо отключения функции «Родительского контроля» необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть CI меню ТВ модуля с помощью пульта ДУ телевизора;
2. Перейти в раздел «Управление CAM»;
3. Перейти в раздел «Родительский контроль»;
   * Для смены PIN-кода нужно перейти в раздел «Изменить PIN» -> ввести текущий PIN «0000» -> ввести новый PIN -> ввести подтверждение нового PIN -> нажать кнопку «ОК»;
   * Для отключения «Родительского контроля» нужно перейти в раздел «Изменить уровень доступа» -> ввести текущий PIN «0000» -> выбрать пункт «Родительский контроль отключен» -> нажать кнопку «ОК».